**18/04/2021**

**Ideas**

* Hacer menú
* Verificación: Prender todos los LEDS al mismo tiempo.
* Prender LEDS uno a uno sin apagar el anterior, siguiendo el ejemplo dado en el parcial:



**Análisis y propuesta de solución:**

Se plantea el uso de 2 Circuitos Integrados 74HC595 para recibir la información de los leds que se deben encender, diferenciados por filas y columnas. Esta diferenciación se hace con el fin de poder optimizar el proceso, formando parejas entre el número de fila y columna para poder trabajar la matriz como una matriz de 8 filas x 8 columnas, donde cada elemento de la misma representa un led. Adicionalmente, se implementa este sistema para reducir el número de resistencias, conexiones y circuitos integrados, aumentando así la eficiencia.

Foto de las primeras conexiones:






Foto de interconexiones entre los LEDS y conexiones del circuito integrado:




**Avances del lunes**


Conexiones iniciales del lunes con el uso de transistores



Continuación conexiones (Se guarda para mantener referencia)



Parte circuital finalizada:



Primera versión de código:

#define Reloj1F = 2

#define Reloj2 = 4

#define Reloj1C = 3

#define Reloj2C = 5

#define Serial = 6

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(Reloj1F, OUTPUT);

pinMode(Reloj2F, OUTPUT);

pinMode(Reloj1C, OUTPUT);

pinMode(Reloj2C, OUTPUT);

}

void loop()

{

if (Serial.available()>0){

//Se Establece el menu para el usuario

Serial.print("BIENVENIDO");

Serial.print("Escoja una de las opciones del menu";

Serial.print("1. Secuencia de VERIFICACION del estado de los LED")

Serial.print("2. Ingrese y visualice su propia IMAGEN");

Serial.print("3. Ingrese sus patrones a visualizar")

delay(1000);

caso = Serial.parseint();

switch(caso){

case 1:

//Funcion VERIFICACION para probar que todos los led estan buenos

break;


}

}

}

**Avances 20/04/2020**

Hoy el profesor nos informó que no estaba permitido utilizar transistores en la solución del circuito, por lo que nos adaptamos a una nueva estrategia donde se emplea un integrado 595 para el control independiente de cada columna, el cual representa un circuito más grande pero que requiere menor cantidad de pines del Arduino.



VERSION DE HOY PARA EL CODIGO

#define SERIAL 2

#define CLOCK1 3

#define CLOCK2 4

#define tiempo 1

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(SERIAL, OUTPUT);

pinMode(CLOCK1, OUTPUT);

pinMode(CLOCK2, OUTPUT);

}

//EMPIEZO A CREAR MIS FUNCIONES

void verf(int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, int p7, int p8){

//Le voy metiendo los datos unoa uno al integrado

//Activando el reloj 1 para dejar entrar cada dato que

//Entra por el serial

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p1);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p2);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p3);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p4);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p5);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p6);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p7);

shiftOut(SERIAL, CLOCK1, MSBFIRST, p8);

//Le activo el reloj 2 al integrado para que me saque todos los datos

//También esto me activa la salida de la salida invertida 8

digitalWrite(CLOCK2, HIGH);

digitalWrite(CLOCK2, LOW);

}

void verificacion(){

verf(0,0,0,0,0,0,0,1); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,1,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,1,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,1,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,1,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,1,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,1,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(1,0,0,0,0,0,0,2); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,2,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,2,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,2,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,2,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,2,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,2,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(2,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,0,4); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,4,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,4,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,4,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,4,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,4,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,4,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(4,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,0,8); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,8,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,8,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,8,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,8,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,8,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,8,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(8,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,0,16); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,16,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,16,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,16,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,16,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,16,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,16,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(16,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,0,32); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,32,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,32,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,32,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,32,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,32,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,32,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(32,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,0,64); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,64,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,64,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,64,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,64,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,64,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,64,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,64,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(64,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,0,128); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,0,128,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,0,128,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,0,128,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,0,128,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(0,0,128,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

verf(128,0,0,0,0,0,0,0); delay(tiempo);

}

void loop()

{

if (Serial.available()>0){

//Se Establece el menu para el usuario

Serial.print("BIENVENIDO");

Serial.print("\n");

Serial.print("Escoja una de las opciones del menu");

Serial.print("\n");

Serial.print("1. Secuencia de VERIFICACION del estado de los LED");

Serial.print("\n");

Serial.print("2. Ingrese y visualice su propia IMAGEN");

Serial.print("\n");

Serial.print("3. Ingrese sus patrones a visualizar");

Serial.print("\n");

int caso = Serial.parseInt();

delay(10000);

switch(caso){

case 1:

//Funcion VERIFICACION para probar que todos los led estan buenos

//for(int i = 0; i<5 ; i++) {

verificacion();

//delay(4000);

//}

break;

}

}

}

AVANCES DEL 21/04/2021

Se perfecciona la función VERIFICACION con una versión más corta y sin la función shirtOut()

#define SER 2 //ENTRADA SERIAL

#define RCLK 3 //RELOJ REGISTRO DESPLAZAMIENTO

#define SRCLK 4 //REGISTRO DE SALIDA

//funcion que recibe 4 variables tipo int, la primera el valor que se le dara a cada led y las siguientes los puertos analogos del arduino

void Verificacion(int num, int serial,int despla,int salida);

void setup()

{

//configuracion de puertos digitales de forma: OUTPUT

pinMode(SER, OUTPUT);

pinMode(RCLK, OUTPUT);

pinMode(SRCLK, OUTPUT);

//Inicializar la entrada serial y los relojes en bajo

digitalWrite(SER, 0);

digitalWrite(RCLK, 0);

digitalWrite(SRCLK, 0);

for(int i = 1; i<=65; i++)

{

Verificacion(i,SER,RCLK,SRCLK);

}

}

void loop()

{

}

void Verificacion(int num, int serial ,int dezpla,int salida)

{

digitalWrite(serial, num);//se le da el valor para al serial el cual pasara el numero

digitalWrite(salida, 0);

digitalWrite(salida, 1);

digitalWrite(salida, 0);

digitalWrite(dezpla, 0);

digitalWrite(dezpla, 1);

digitalWrite(dezpla, 0);

}